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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
· Desmontar los tornillos señalados con la punta torx 50 incluida en el kit.
· Montar los soportes que vienen incluidos en el kit con sus tornillos correspondientes.
· Par de apriete 40Nm.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010      info@pelacrash.com

